
Руководство по эксплуатации

1. Внедрение продукции
Машина представляет собой специальную машину для бочки с щеткой на пять галлонов, основной материал - 304, красивый внешний вид, разумная структура, удобное управление, автоматическое управление, основные компоненты - импорт, внутренняя и внешняя щетка для тела, уменьшает площадь использования пользователя, идеально подходит для оборудование для розлива пяти галлонов.

2. Технические характеристики
Мыть головы : 3
lРазмер бутылки: бутылка 5 галлонов и 3 галлона, размер горлышка должен быть одинаковым

л Производительность: 300 баррелей/час
л Электропитание: 220 В/3 фазы/60 Гц
л самая большая потребляемая мощность: 1.5 кВт
l Источник воздуха: давление 0.7~0.8 МПа, расход воздуха: 1 м3/миль
l Воздушный клапан: Торговая марка Festo
л Цилиндр: Бренд Airtac
л Материал: Структура SS304 1.2 мм
l Тип конструкции: система привода с зубчатой ​​передачей, бутылка для остановки/запуска цилиндра
л Общий размер: 1950×1500×2500мм
л Вес: 350 кг
1. Внутренняя бутылка промывается водой под давлением. Бар SS с отверстиями вместо щетки.
2. Бак, установленный в нижней части машины для рециркуляции воды с моющим средством, а также с системой нагрева (электрические нагревательные стержни).
3. Двигатель с регулируемой скоростью, установленный на машине.

3. Принцип работы
Ковш под действием конвейера поступает в щеточную бочку машины. Когда фотоэлектрический датчик обнаружил шесть стволов в столбе, цилиндр блока ковша выдвигается, цилиндр толкающего ствола, толкающего ствол в ствол, поворачивается. Шпиндель повернулся на 180 градусов, ствол повернулся, повернув затычку и защелкнув внешнюю щетку. Наружное вращение щеток, вращение приводных стволов. После размещения подъемный цилиндр поднимает внутреннюю щетку в сборе и входит в ведро, разбрызгивает воду, время работы щетки регулируется.
 
4. Установка и настройка
После распаковки устройства сначала проверьте, чтобы винты не ослабли, не отвалились, отрегулируйте ножки так, чтобы высота трубопровода и конвейера была одинаковой, а также отображался уровень состояния, мощности и поддержания хорошего заземления с последующей подачей газа, водоснабжение.
Откройте газовую систему, регулирующий клапан, давление было отрегулировано до 0.6-0.8 МПа, мощность, следите за каждым движением в норме, подтверждая, что нет сбоя входа в автоматическую систему, переключатель отключил «Авто»:
① (регулировка повернутого ствола агентства, как показано) Не ​​обнаружено близкой щетки к внешнему стволу, ствол не вращается, отрегулируйте угол шестерни «1». Способ 1 - снять рейку, вручную поднять повернутый ствол ствола, зуб или множество позиций зубов, а затем положить на стойку. Способ 2 - ослабить гайку 3, ключом повернуть шток цилиндра, сжать выступы рейки, угол поворота ведущей шестерни, наоборот, стволы залипают слишком туго, тогда регулировка этим методом.
② Слишком быстро загнул стволы регулируемый цилиндрический вентиль «5» или «6»;
③ Цилиндр барабана блока движется слишком быстро или слишком медленно, вы можете отрегулировать 1 положение переключателя обнаружения, 2 отрегулировать скорость конвейера, 3 отрегулировать клапан цилиндра, 4 отрегулировать время работы щетки. Регулировку времени барабана щетки можно выполнить, отрегулировав винты ПЛК в форме «*» по часовой стрелке в течение длительного времени, тогда как короче.
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5. Меры предосторожности и обслуживание
Выключение питания должно отключить питание, а затем перекрыть подачу газа.
Власть должна сначала открыть подачу газа, а затем власть.
Частые выбросы сточных вод воздушного компрессора во избежание засорения электромагнитного клапана.
Когда тарелка ствола повернута вниз, следует отключить газовые затворы, чтобы предотвратить попадание в тело человека;
FRL должен добавлять легкое масло.
Категорически запрещена работа насосов без воды.
Категорически запрещается работать без бочек, предотвращая совмещение внутренней и внешней щетинок.
 
6. Распространенные неисправности и анализ

	Феномен
	Причина
	Методы устранения

	Стволы не вращаются
	Не защелкивается кистью
Бочки слишком близко
	Отрегулировать поворот обшивки
Стволы с неправильными характеристиками

	Бездействие
 
	Фотоэлектрический плохой
Расстояние обнаружения неверно
Никакого давления
	Замените фотоэлектрический
Отрегулируйте расстояние
Откройте подачу газа

	Водяной насос не подает воду
	Трубы с воздухом
	Отработанный воздух водяного насоса

	позднее включение портала, подъемный цилиндр без действия
	Положение сигнального переключателя неправильное
	Регулировка положения сигнального переключателя

	Блокировать бочки в неподходящий момент
	Скорость конвейера неправильная
Неправильное фотоэлектрическое положение
	Отрегулируйте скорость
Отрегулируйте положение фотоэлектрического

	Цилиндр не работает
 
	Клапан баллона закрыт или неисправен
Плохой электромагнитный клапан
Точка ПЛК повреждена
	Регулирующий клапан
Замена электромагнитного клапана
Капитальный ремонт ПЛК

	Спортивная неуравновешенность подъемного механизма
	Два подъемных цилиндра, клапаны несовместимы
	Регулировочный клапан

	Внешняя щетка не вращается
 
	Верхняя цепь слишком ослаблена
Затянутая гайка ослаблена
Плохой мотор
	Регулировка натяжного колеса
Крючковым ключом затянуть гайку
Проверить мотор
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